**OSNOVNA ŠKOLA OSTROG KAŠTEL LUKŠIĆ**

**Put sv. Lovre 2**

**21215 Kaštel Lukšić**

**TROŠKOVNIK SANACIJE ULAZNOG PLATOA OŠ OSTROG, KAŠTEL LUKŠIĆ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Br.** | **Opis radova** | **Jed.mj**. | **Količina** | **Cijena bez PDV-a** | **Cijena s PDV-om** |
| 1. | Čišćenje postojeće podloge vodom pod tlakom kako bi se uklonile sve nečistoće radi bolje prionjivosti za slojeve nove podloge | m2 | 550 |  |  |
| 2. | Zaštita postojećih elemenata objekta i školskog dvorišta. Uključiti zaštitu eventualnih otvora kao i eventualnu potrebnu potkonstrukciju, panele, daske i sl. Obračun po m 2 otvora. | paušal | 1 |  |  |
| 3. | Provjera instalacija. Prije početka radova obvezno je provjeriti sve eventualne izvore napajanja, rasvjete i sl.provjeriti sve kutije, poklopce na pročelju, rasvjetna tijela itd. i isključiti ih i osigurati ih za vrijeme radova te ponovno pustiti u pogan nakon dovršetka. Radove treba izvoditi nadležna stručna osoba. | paušal | 1 |  |  |
| 4. | Ručno rušenje štemanjem oštećenih i okrnutih dijelova postojeće podloge radi bolje prionjivosti sa novim slojevima betonske podloge, te čišćenje, utovar i odvoz građevinskog otpada na deponij. Obračun po m 2. | m 2 | 50 |  |  |
| 5. | Demontaža i rušenje postojećih kamenih ploča s oštećenjem. Kamene ploče je potrebno pažljivo ručno demontirati kako se ne bi oštetile okolne ploče. Čišćenje, utovar i odvoz materijala na deponij uračunat je u cijeni. | paušal | 1 |  |  |
| 6. | Dobava i nanošenje premaza tipa SN veza na pripremljenu očišćenu postojeću podlogu. Premaz nanositi punoplošno valjkom ili četkom u jednom sloju, sve prema uputama proizvođača proizvoda. Obračun po m 2 podloge. | m2 | 550 |  |  |
| 7. | Dobava i postava PE folije po kompletnoj površini platoa zbog odvajanja sloja nove monolitne, kontinuirane podloge od postojećih loših slojeva podloge. Obračun prema m2. | m2 | 550 |  |  |
| 8. | Izrada betonske (dekorativne) protu klizne podloge, pumpanim betonom klase C 25/30 max zrna 16 mm debljine od 5-8 cm, armirane mrežastom armaturom Q 131 ili mikroarmirane s čeličnim vlaknima. Završni sloj betona dilatirati reškama. Obračun po m2 podloge. | m2 | 550 |  |  |
| 9. | Doprema na gradilište, montaža i demontaža i odvoz s gradilišta skele radi bojanja konstrukcije greda i stupova nadstrešnice na platou škole. Izvedba skele mora zadovoljiti sve HTZ propise. Uključuje radne platforme od mosnica i zaštitne ograde (visine min 1,2 m), sva potrebna ukrućenja i sidrenja. | m2 | 100 |  |  |
| 10. | Bojanje čeličnih stupova i greda pravokutnog oblika bojom za čelik. U cijenu obuhvatiti antikorozivnu zaštitu pocinčavanjem, dvoslojno završno bojanje u tonu po izboru projektanta. Obračun po m1. | m1 | 100 |  |  |
|  | | | | **UKUPNO:** |  |
| **PDV:** |  |
| **SVEUKUPNO:** |  |